******************************************************************************
**                                                                          **
**                 富士通 CP210x USB to UART Bridge ドライバー              **
**                                                                          **
**                                                                          **
**                                  V6.6.6.14                               **
**                                                          富士通株式会社  **
******************************************************************************

-------------------------------------------------------------------------------
  富士通 CP210x USB to UART Bridge ドライバーは、CP2104 USB-UART 変換チップ用
  ドライバーソフトウェアです。

　本テキストは、表題の富士通 CP210x USB to UART Bridge ドライバー（以下、
  「本ソフトウェア」と表記します) について記述しています。
  本テキストの構成は、以下のようになっています。

   1. ご使用条件
   2. 本テキストをお読みになる上での注意
   3. 動作環境
   4. 注意事項
   5. 改版履歴（修正項目）
   6. インストール手順
   7. インストール確認手順
   8. アンインストール手順
   9. 商標および著作権

-------------------------------------------------------------------------------
■ 1. ご使用条件

  本ソフトウェアのご使用にあたっては、下記のご使用条件をお守りください。
  ご使用条件を遵守できない場合には、本ソフトウェアは使用しないでください。

  ・ご使用条件

  (1) 本ソフトウェアの再配布はできません。
  (2) 本ソフトウェアを改造したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を
      行うことはできません。
  (3) 本ソフトウェアに関するいかなる著作権表記も変更できません。
  (4) 本ソフトウェアを使用した結果、損害が発生しても弊社、または Silicon
      Laboratories Inc.は責任を負いません。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 2. 本テキストをお読みになる上での注意

  ・お使いのパソコンの設定によっては、本テキスト内の「ダブルクリック」を「ク
    リック」に読み替える必要があります。

  ・タブレットをお使いの場合は「クリック」を「タップ」または「ダブルタップ」に
    読み替える必要があります。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 3. 動作環境

  本ソフトウェアをお使いいただくには、以下のシステムが必要です。

  ・対象OS
    - Windows 8.1
    - Windows 8.1 Pro
    - Windows 8.1 Enterprise

-------------------------------------------------------------------------------
■ 4. 注意事項

  ・本ソフトウェアは他の機種にご使用された場合、正しく動作致しません。

  ・本ソフトウェアのインストールにおいて、新規インストールで無い場合にはまず
    アンインストールを行ってからインストールを行ってください。

  ・COMポートの設定は以下の手順により変更できます。
   1) スタート画面左下の「↓」をクリックします。
      「↓」が表示されていない場合は、マウスポインターを動かすと表示され
      ます。
      ※タッチ操作の場合は、スタート画面を上側にスワイプします。
   2) 「コントロールパネル」をクリックします。
   3) 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
   4) ウィンドウ左の「デバイスマネージャー」をクリックします。
   5) [デバイス マネージャー]ウィンドウ中の[ポート(COMとLPT)]をダブルクリック
      します。
   6) [Fujitsu CP210x USB to UART Bridge (COM3)]をダブルクリックします。
      →[Fujitsu CP210x USB to UART Bridge (COM3)のプロパティ]ウィンドウが
        表示されます。
      ※末尾の(COM3)はお使いの環境により、COM4などと変わることがあります。
   7) 「ポートの設定」タブをクリックして表示される項目、および表示中の「詳細
      設定」ボタンをクリックして表示される項目を設定し、[OK]を必要に応じて
      クリックします。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 5. 改版履歴（修正項目）

  ・V6.6.6.14
    - 初版リリース。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 6. インストール手順

   ※本ソフトウェアのインストールにおいて旧版がすでにインストールされている
     場合は、まず「■ 8. アンインストール手順」に従い、本ソフトウェアをアン
     イストールしてください。

   1) コンピューターの管理者のアカウント、あるいは管理者または Administrators 
      グループのメンバーとしてログオンします。
   2) デスクトップ画面を表示します。
   3) 画面左下の「エクスプローラー」アイコンをクリックします。
   4) 本ソフトウェアが格納されているドライブ、フォルダーを表示します。
   5) お使いのOSの種類によって、以下のファイルをダブルクリックしてください。
       32ビット版:[CP210xVCPInstaller_x86]または[CP210xVCPInstaller_x86.exe]
       64ビット版:[CP210xVCPInstaller_x64]または[CP210xVCPInstaller_x64.exe]
      ※[ユーザー アカウント制御]ダイアログが表示されたら、[はい(Y)]をクリック
        してください。
      → [Fujitsu CP210x USB to UART Bridge Driver Installer]ダイアログが表示
        されます。
   6) 表示されたダイアログ中の[次へ(N)>]をクリックします。
   7) [Completing the Installation of the Fujitsu CP210x USB to UART Bridge
      Driver」が表示されたら、[完了]をクリックして、ダイアログを閉じます。
   8) 画面右上隅または右下隅にマウスポインターを移動し、チャームを表示して、
     「設定」→「電源」→「再起動」の順にクリックして、再起動します。
      ※タッチ操作の場合は、画面の右端の外から中へスワイプし、チャームを表示し
        ます。

    以上でインストールは終了です。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 7. インストール確認手順

   1) スタート画面左下の「↓」をクリックします。
      「↓」が表示されていない場合は、マウスポインターを動かすと表示され
      ます。
      ※タッチ操作の場合は、スタート画面を上側にスワイプします。
   2) 「コントロールパネル」をクリックします。
   3) 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
   4) ウィンドウ左の「デバイスマネージャー」をクリックします。
   5) [デバイス マネージャー]ウィンドウ中の[ポート(COMとLPT)]をダブルクリック
      します。
      →カテゴリに属するデバイスが表示されます。
        その中に、[Fujitsu CP210x USB to UART Bridge (COM3)]が表示されている
        ことを確認します。
      ※末尾の(COM3)はお使いの環境により、COM4などと変わることがあります。
        以降の手順は、COM3と表示される場合の記載です。
   6) [Fujitsu CP210x USB to UART Bridge (COM3)]をダブルクリックします。
      →[Fujitsu CP210x USB to UART Bridge (COM3)のプロパティ]ウィンドウが
        表示されます。
   7) 表示されたウィンドウの[ドライバー]タブをクリックします。
   8) 「バージョン:」に「6.6.6.14」と表示されていれば、正常にインストールされて
      います。

    以上で、インストール確認は終了です。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 8. アンインストール手順

   1) コンピューターの管理者のアカウント、あるいは管理者または Administrators 
      グループのメンバーとしてログオンします。
   2) スタート画面左下の「↓」をクリックします。
      「↓」が表示されていない場合は、マウスポインターを動かすと表示され
      ます。
      ※タッチ操作の場合は、スタート画面を上側にスワイプします。
   3) 「コントロールパネル」をクリックします。
   4) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
   5) [プログラムのアンイストールまたは変更]ウィンドウ中の
      [Windows Driver Package - Fujitsu (silabser) Ports (08/21/2013 6.6.6.14)]を
      選択し、[アンイストールと変更]をクリックします。
      →[Uninstall Driver Package]ダイアログが開きます。
   6) 表示されたダイアログ中の[はい(Y)]をクリックします。
      →ディスクアクセスが終了し、アンインストールが完了すると[プログラムの
        アンイストールまたは変更]の一覧から
      [Windows Driver Package - Fujitsu (silabser) Ports (08/21/2013 6.6.6.14)]
        が消えます。
   7) [プログラムのアンイストールまたは変更]ウィンドウを閉じます。
   8) 画面右上隅または右下隅にマウスポインターを移動し、チャームを表示して、
     「設定」→「電源」→「再起動」の順にクリックして、再起動します。
      ※タッチ操作の場合は、画面の右端の外から中へスワイプし、チャームを表示し
        ます。

    以上でアンインストールは終了です。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 9. 商標および著作権

  Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の
  商標です。
  その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

  本ソフトウェアの著作権は Silicon Laboratories Inc. にあります。

  Copyright FUJITSU LIMITED 2013

-------------------------------------------------------------------------------
